**Tabel 3B**

|  |
| --- |
| **Tabel 3 B – 2008-2009-2010 TELEORMAN** |
| **Parametrul** | Proba este prelevată direct de la robinetul folosit în mod obişnuit pentru consumul apei, fără a-l lăsa să curgă anterior prelevării | Proba este prelevată dintr-un punct de reţea în care apa a stagnat o perioadă de cel puţin 30 minute înainte de prelevare | Proba este prelevată după evacuarea apei cu jet puternic | Proba este prelevată după dezinfecţia robinetului |
| E.coli | - | - | X | X |
| Enterococci | - | - | X | X |
| Cl.perfringens(4) | - | - | X | X |
| Coliform bacteria | - | - | X | X |
| Nr. de colonii la 220C | - | - | X | X |
| Metale e.g. Pb,Cu,Ni | Nu se determina | Nu se determina | Nu se determina | Nu se determina |
| **Notes :** |  |
| (1) |  |
| (2) |  |
| (3) |  |
| (4) |  |
| (5) |  |
|  |